
O teclado SKO12 serial aceita comandos para habilitar e desabilitar a varredura de teclas.
O LED verde aceso indica teclado habilitado.

Para habilitar a varredura, enviar comando 0x0F (15 decimal).
Para desabilitar a varredura enviar comando 0x0E (14 decimal).
O teclado está configurado como 9600baud, 8bits, sem paridade, 1 Stop Bit.

O aplicativo "Redirect" pode ser usado para habilitar o teclado serial/USB-VCP.
O aplicativo "Pin" pode ser usado para habilitar o teclado PS2/HID.